**Doklady ke kolaudaci stavby požadované stavebním úřadem**

1. geometrický plán se zaměřením stavby

2. vytyčovací výkres

3. projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem

4. dokumentace skutečného provedení stavby (pokud došlo ke změnám ověřené

projektové dokumentace stavby schválené stavebním úřadem)

5. stavební deník k nahlédnutí popř. jednoduchý záznam o stavbě

***elektro***

6. revizní zpráva vnitřní elektroinstalace

7. revizní zpráva elektrické přípojky

8. revizní zpráva hromosvodu

***kanalizace***

9. protokol o těsnosti jímky na vyvážení po zabudování

10. prohlášení o shodě pro jímku na vyvážení

11. protokol o těsnosti vnitřního kanalizačního potrubí

12. protokol o těsnosti venkovního kanalizačního potrubí, kanalizační přípojky

13. smluvní doklad s osobou oprávněnou k likvidaci odpadních vod

14. povolení užívání vodního díla - ČOV, septiku

***voda***

15. povolení užívání vodního díla - studny, včetně povolení k odběru vody

16. rozbor vody ze studny (pitná voda)

17. doklad o tlakové zkoušce přípojky vody

18. protokol o tlakové zkoušce vnitřních rozvodů vody

***plyn***

19. revizní zpráva odběrného plynového zařízení

***topení***

20. revizní zpráva o kontrole spalinových cest (komínu) popř. doklad o kontrolní prohlídce

21. protokol o tlakové zkoušce ÚT a topné soustavy

***ostatní***

22. prohlášení o shodě provedené vzduchotechniky

23. protokol o přezkoušení a zkoušce výtahu

24. doklady o uložení nevyužitelného odpadního materiálu ze stavebních a bouracích

prací na povolené skládce

25. doklad o řádném zneškodnění nevyužitelného odpadního stavebního materiálu

(azbestu)

26. doklad o písemném oznámení archeologickému pracovišti zahájení zemních

a stavebních prací popř. vyjádření archeologického pracoviště

27. prohlášení o shodě na instalovaný požární hlásič

28. zápis o předání a převzetí stavby, pokud byl sepsán

29. oprávnění a prohlášení o dodržení technologických a montážních postupů

stanovených výrobci

30. doklady o ověření požadovaných vlastností použitých či zabudovaných výrobků

31. prohlášení o shodě na montáž sádrokartonových konstrukcí, oprávnění montérů,

prohlášení o dodržení technologických a montážních postupů stanovených výrobci

32. prohlášení o shodě na montáž kontaktního zateplovacího systému, oprávnění

montérů, prohlášení o dodržení technologických a montážních postupů stanovených

výrobci

33. prohlášení dodavatelské firmy o provedení stavby v souladu s projektovou

dokumentací stavby a všemi platnými právními předpisy

34. prohlášení stavbyvedoucího/dozoru o provedení stavby v souladu s projektovou

dokumentací stavby a všemi předpisy

Doklady ke

doklad, ze kterého bude zřejmé, že při provádění zemních prací nedošlo k poškození

sítí technického vybavení (např.Telefónica O2 Czech Republic, a.s., ČEZ Distribuce,

a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., správce vodovodu, kanalizace, osvětlení)

36. další doklady vyplývající z podmínek stavebního povolení a podmínek dotčených

orgánů

***závazná stanoviska***

37. závazné stanovisko Magistrátu města Mladé Boleslavi – odboru životního prostředí

38. závazné stanovisko Magistrátu města Mladé Boleslavi – odboru dopravy a silničního hospodářství

39. závazné stanovisko Magistrátu města Mladé Boleslavi – odboru stavebního a rozvoje města – oddělení památkové péče

40. závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje se

sídlem v Mladé Boleslavi

41. závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem

v Mladé Boleslavi

42. závazné stanovisko Krajské veterinární správy Středočeského kraje sídlem v

Mladé Boleslavi

43. vyjádření Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze

**Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavební úřad dále sleduje:**

dodržení požárně bezpečnostního řešení stavby PBŘ (např. instalace hlásiče požáru a hasicích přístrojů s platnou revizí, dostatečné vzdálenosti nehořlavých ploch u komínu či krbu, EPS zabezpečení, vydatnost hydrantu, označení únikových cest,

označení rozvaděče elektro, uzávěrů vody, plynu, požární uzávěry – dveře se

zárubní, výlezy do podstřešního prostoru, atd.),

splnění příslušných norem (výška zábradlí, madla, výška parapetu, výška otevřeného volného prostoru),

dodržení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb – u osob s pohybovými, zrakovými,

sluchovým a mentálním postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami,

osobami doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do 3 let (parkoviště, rampy,

chodníky, osazení zařizovacích předmětů v prostorech sociálního zařízení, madla,

zábradlí, šířka dveří, atd.).